Распаковать в корневой каталог
Проект должен находиться по адресу c:\job\PLK

Для развертывания ПО обеспечения на устройстве необходимо: 
    • Выполнить установку среды разработки STM32cubeide V1.3.0;
    • Задать рабочую папку и поместить туда исходные файлы ПО;
    • Далее необходимо выполнить сборку проекта с помощью пункта меню «Project  > Build Project»;
    • Проконтролировать успешное выполнение процесса сборки и компиляции проекта;
    • В папке «Release» проекта появится файл объектного кода с расширением .hex;
    • Полученный объектный код загрузить в микроконтроллер устройства с помощью программатора для микроконтроллеров STM32 ST-Link.